QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 23/2006/QĐ-BTNMT
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2006
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chất thải nguy hại. 
Điều 2. Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng để nhận biết, phân loại các chất thải nguy hại, làm căn cứ cho việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
Phạm Khôi Nguyên 

DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC 
1. Giải thích về các cột trong Danh mục: 
1.1. Mã CTNH (mã chất thải nguy hại): là cột thể hiện mã số của các chất thải trong Danh mục khi được xác định là chất hải nguy hại. Mã CTNH được tổ hợp từ 1, 2 hoặc 3 cặp chữ số (hay 2, 4 hoặc 6 chữ số) như sau: a) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ nhất thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; b) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ hai thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong  từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; c) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ ba thể hiện mã của từng loại chất thải trong từng phân nhóm nguồn hoặc dòng thải. 
1.2. Tên chất thải: là cột thể hiện tên gọi của các chất thải trong Danh mục, được phân loại theo 3 cấp như sau: 
a) Cấp 1 (tương ứng với mã có 1 cặp chữ số): tên gọi của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
b) Cấp 2 (tương ứng mã có 2 cặp chữ số): tên gọi của nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
c) Cấp 3 (tương ứng mã đầy đủ 3 cặp chữ số): tên gọi của từng loại chất thải trong từng phân nhóm nguồn hoặc dòng thải. 
1.3. Mã EC: là cột thể hiện mã đối chiếu theo Danh mục chất thải của Cộng đồng Châu Âu (EC). 
1.4. Mã Basel (A/B): là cột thể hiện mã đối chiếu A/B theo Phụ lục VIII hoặc IX (Danh mục A hoặc B) của Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu huỷ chúng năm 1989 (www.basel.int). Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương án mã đối chiếu A/B thì cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và nội dung các Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn phương án phù hợp. 

1.5. Mã Basel (Y): là cột thể hiện mã đối chiếu Y theo Phụ lục I của Công ước Basel. Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương án mã đối chiếu Y thì cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và nội dung các Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn phương án phù hợp. 
1.6. Tính chất nguy hại chính: là cột thể hiện các tính chất nguy hại chính mà một chất thải nguy hại trong Danh mục có thể có, đối chiếu theo Phụ lục III của Công ước Basel. Tuỳ vào từng trường hợp, một chất thải nguy hại có thể có một, một số hoặc toàn bộ các tính chất được ghi tại cột này. Các tính chất nguy hại được trình bày chi tiết ở bảng sau: 

Số TT	
Tính chất nguy hại	
Ký hiệu	
Mô tả	Mã H (Theo Phụ lục III Công ước Basel)	
1 	Dễ nổ	 N 	Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có thể nổ do kết quả của phản ứng hoá học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập hoặc ma sát), tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại cho môi trường xung quanh. 	H1 	
2 	Dễ cháy 	C 	Chất thải lỏng dễ cháy: là các chất thải ở dạng lỏng, hỗn hợp chất lỏng hoặc chất lỏng chứa chất rắn hoà tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ bắt cháy thấp theo các tiêu chuẩn hiện hành. Chất thải rắn dễ cháy: là các chất thải rắn có khả năng tự bốc cháy hoặc phát lửa do bị ma sát trong các điều kiện vận chuyển. Chất thải có khả năng tự bốc cháy: là chất thải rắn hoặc lỏng có thể tự nóng lên trong điều kiện vận chuyển bình thường, hoặc tự nóng lên do tiếp xúc với không khí và có khả năng bốc cháy. Chất thải tạo ra khí dễ cháy: là các chất thải khi tiếp xúc với nước có khả năng tự cháy hoặc tạo ra lượng khí dễ cháy nguy hiểm. 	H3 H4.1 H4.2 H4.3 	
3	 Oxy hoá 	OH 	Các chất thải có khả năng nhanh chóng thực hiện phản ứng oxy hoá toả nhiệt 	H5.1 	
			mạnh khi tiếp xúc với các chất khác, có thể gây ra hoặc góp phần đốt cháy các 		
			chất đó. 		
4 	Ăn mòn 	AM 	Các chất thải, thông qua phản ứng hoá học, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng các 	H8 	
			mô sống khi tiếp xúc, hoặc trong trường hợp rò rỉ sẽ phá huỷ các loại vật liệu, hàng hoá và phương tiện vận chuyển. Thông thường đó là các chất hoặc hỗn hợp các chất có tính axit mạnh (pH nhỏ hơn hoặc bằng 2), hoặc kiềm mạnh (pH lớn 		
			hơn hoặc bằng 12,5). 		
5 	Có độc tính 	Đ 	Độc tính cấp: Các chất thải có thể gây tử vong, tổn thương nghiêm trọng hoặc có hại cho sức khoẻ qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 	H6.1 	
			Độc tính từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có thể gây ra các ảnh hưởng từ từ hoặc mãn tính, kể cả gây ung thư, do ăn phải, hít thở phải hoặc ngấm qua da. 	H11 	
			Sinh khí độc: Các chất thải chứa các thành phần mà khi tiếp xúc với không khí hoặc với nước sẽ giải phóng ra khí độc, gây nguy hiểm đối với người và sinh vật. 	H10 	
6 	Có độc tính sinh thái 	ĐS	 Các chất thải có thể gây ra các tác hại nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường thông qua tích luỹ sinh học và/hoặc gây tác hại đến các hệ sinh vật . 	H12 	
7 	Dễ lây nhiễm 	LN	 Các chất thải có chứa vi sinh vật hoặc độc tố gây bệnh cho người và động vật.	 H6.2 	
	
1.7. Trạng thái (thể) tồn tại thông thường: là cột thể hiện các trạng thái hay thể tồn tại thông thường (rắn, lỏng hoặc bùn) của chất thải trong Danh mục. 
1.8. Ngưỡng nguy hại: là cột ghi chú về tiêu chí xác định một chất thải trong Danh mục là chất thải nguy hại hay không nguy hại, bao gồm hai loại như sau: 

a) Loại 1 (ký hiệu là *): chỉ là chất thải nguy hại khi có ít nhất một tính chất hoặc ít nhất một thành phần nguy hại ở mức độ hay hàm lượng bằng hoặc vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại các tiêu chuẩn hiện hành. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn thì áp dụng theo các tiêu chuẩn đã có của quốc tế sau khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về môi trường; 
b) Loại 2 (ký hiệu là **): luôn là chất thải nguy hại trong mọi trường hợp. 
2. Hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục: 
2.1. Xác định một chất thải nguy hại bất kỳ căn cứ vào mã chất thải nguy hại: nếu đã biết mã của một chất thải nguy hại, căn cứ vào cột thứ nhất (cột “Mã C TNH”) trong Danh mục c hất thải nguy hại tại Phần III để tìm ra loại chất thải nguy hại tương ứng. 
2.2. Xác định các chất thải nguy hại căn cứ vào nguồn hoặc dòng thải: 
a) Bước 1: căn cứ danh sách chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính tại Phần II để sơ bộ xác định một nguồn thải đang được xem xét có thể phát sinh các chất thải nằm trong những Mục nào, có thứ tự bao nhiêu. Lưu ý là một nguồn thải bất kỳ có thể phát sinh những chất thải nằm trong nhiều Mục khác nhau thuộc hai nhóm Mục như sau: 
- Các Mục từ 01 đến 16 bao gồm những nhóm chất thải đặc trưng cho từng loại nguồn hoặc dòng thải khác nhau; 
- Các Mục 17, 18 và 19 bao gồm những nhóm chất thải chung mà mọi nguồn thải đều có thể phát sinh; 
b) Bước 2: căn cứ vào thứ tự nêu trên để xác định vị trí của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính trong Danh mục chất thải nguy hại ở Phần III; 
c) Bước 3: rà soát trong nhóm nguồn hoặc dòng thải chính nêu trên để xác định nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải liên quan; 
d) Bước 4: rà soát trong nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải nêu trên để xác định từng loại chất thải nguy hại trong đó. 
II. CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO CÁC NHÓM NGUỒN HOẶC DÒNG THẢI CHÍNH 
01.	Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than 
02.	Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất vô cơ 
03.	Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất hữu cơ 
04.	Chất thải từ ngành nhiệt điện và các quá trình nhiệt khác  
05.	Chất thải từ ngành luyện kim 
06.	Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thuỷ tinh  
07.	Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, tạo hình kim loại và các vật liệu khác 
08.	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in 
09.	Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy 
10.	Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm 
11.	Chất thải xây dựng và phá dỡ (kể cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm) 
12.	Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp 
13.	Chất thải từ ngành y tế và thú y(trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 
14.	Chất thải từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
15.	Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải 
16.	Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác 
17.	Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant) 
18.	Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ 
19.	Các loại chất thải khác  

III. DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Mã	Tên chất thải	Mã	Mã	Mã	Tính chất	Trạng thái	Ngưỡng	
CTNH		EC	Basel	Basel	nguy hại	(thể) tồn tại	nguy	
			(A/B)	(Y)	chính	thông thường	hại	
01 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, DẦU KHÍ VÀ THAN 							
01 01 	Chất thải từ quá trình chế biến quặng sắt bằng phương 	01 03 						
	pháp hoá-lý 							
01 01 01 	Cặn thải có khả năng sinh axit từ quá trình chế biến quặng 	01 03 04 	A1010 	Từ Y22 	Đ, ĐS 	Rắn/bùn 	** 	
	sunfua 		A1020 	đến Y31 				
			A1030 					
01 01 02 	Các loại cặn thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	01 03 05 	A1010 	Từ Y22 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
			A1020 	đến Y31 				
			A1030 					
01 01 03 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình chế 	01 03 07 	A1010 	Từ Y22 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
	biến quặng sắt 		A1020 	đến Y31 				
			A1030 					
01 02 	Chất thải từ quá trình chế biến quặng kim loại màu bằng 	01 04 						
	phương pháp hoá-lý 							
01 02 01 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình chế 	01 04 07 	A1010 	Từ Y22 	AM, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
	biến quặng kim loại màu bằng phương pháp hoá-lý 		A1020 	đến Y31 				
			A1030 					
01 03 	Bùn thải và các chất thải khác từ quá trình khoan 	01 05 						
01 03 01 	Bùn thải và chất thải có chứa dầu từ quá trình khoan 	01 05 05 	A3020 A4060 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn/lỏng	 * 	
01 03 02 	Bùn thải và chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình khoan 	01 05 06 	A3020 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn/lỏng	 * 	
01 04 	Chất thải từ quá trình lọc dầu	 05 01 						
01 04 01 	Bùn thải từ thiết bị khử muối 	05 01 02 	A3010 		Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
01 04 02 	Bùn đáy bể 	05 01 03 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
01 04 03 	Bùn thải chứa axit 	05 01 04 	A3010 A4060 	Y9	 AM, Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
01 04 04 	Dầu tràn 	05 01 05 	A3010 	Y8 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
			A3020 	Y9 				
			A4060 					
01 04 05 	Bùn thải có chứa dầu từ hoạt động bảo dưỡng cơ sở, máy móc, trang thiết bị 	05 01 06 	A3020 A4060 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
01 04 06 	Các loại hắc ín thải 	05 01 08 	A3190 	Y11 	Đ, ĐS, C 	Rắn/bùn 	** 	
01 04 07 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	05 01 09 	A3010 A3020 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
			A3190 					
			A4060 					
01 04 08 	Chất thải từ quá trình làm sạch nhiên liệu bằng bazơ 	05 01 11 	A4090 B2120 	Y35 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
01 04 09 	Dầu thải chứa axit 	05 01 12 	A4090 B2120 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
01 04 10 	Vật liệu lọc bằng đất sét đã qua sử dụng 	05 01 15 		Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
01 05 	Chất thải từ quá trình chế biến than bằng phương pháp 	05 06 						
	nhiệt phân 							
01 05 01 	Các loại hắc ín thải 	05 06 03 	A3190 	Y11 	Đ, ĐS, C 	Rắn 	** 	
01 06 	Chất thải từ quá trình tinh chế và vận chuyển khí thiên 	05 07 						
	nhiên 							
01 06 01 	Chất thải có chứa thuỷ ngân 	05 07 01 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
02 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT VÔ 							
	CƠ 							
02 01 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử 	06 01 						
	dụng axit 							
02 01 01 	Axit sunfuric và axit sunfurơ thải 	06 01 01 	A4090 	Y34 	AM, OH, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
02 01 02 	Axit clohydric thải 	06 01 02 	A4090 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
02 01 03 	Axit flohydric thải 	06 01 03 	A4090 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
02 01 04 	Axit photphoric và axit photphorơ thải 	06 01 04 	A4090 B2120 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
02 01 05 	Axit nitric và axit nitrơ thải 	06 01 05 	A4090 B2120 	Y34 	AM, N, OH, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
02 01 06 	Các loại axit thải khác 	06 01 06 	A4090 B2120 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
02 02 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử 	06 02 						
	dụng bazơ 							
02 02 01 	Natri hydroxit và kali hydroxit thải 	06 02 04 	A4090 B2120 	Y35 	AM, Đ, ĐS 	Rắn/Lỏng	 ** 	
02 02 02 	Các loại bazơ thải khác 	06 02 05 	A4090 B2120 	Y35 	AM, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
02 03 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 03 						
	dụng muối, dung dịch muối và oxit kim loại 							
02 03 01 	Muối và dung dịch muối thải có chứa xyanua 	06 03 11 	A4050 	Y33 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
02 03 02 	Muối và dung dịch muối thải có chứa kim loại nặng 	06 03 13 	A1020 	Từ Y21 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
			A1030 	đến Y31 				
			A1040 					
02 03 03 	Oxit kim loại thải có chứa kim loại nặng 	06 03 15 	A1010 A1020 	Từ Y21 đến Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
			A1030 					
			A1040 					
02 04 	Chất thải có chứa kim loại 	06 04 						
02 04 01 	Chất thải chứa asen 	06 04 03 	A1030 	Y24 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
02 04 02 	Chất thải chứa thuỷ ngân 	06 04 04 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
02 04 03 	Chất thải chứa các kim loại nặng khác 	06 04 05 	A1010 A1020 	Từ Y21 đến Y31 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
			A1030 					
			A1040 					
02 05 	Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 	06 05 						
02 05 01 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	06 05 02 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
02 06 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 06 						
	dụng hoá chất chứa lưu huỳnh, chế biến hoá chất chứa 							
	lưu huỳnh và quá trình khử lưu huỳnh 							
02 06 01 	Chất thải chứa hợp chất sunfua nguy hại 	06 06 02 			Đ, ĐS, AM 	Rắn/lỏng	 * 	
02 07 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 07 						
	dụng halogen và chuyển hoá hợp chất chứa halogen 							
02 07 01 	Chất thải có chứa amiăng từ quá trình điện phân 	06 07 01 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
02 07 02 	Than hoạt tính thải từ quá trình sản xuất clo 	06 07 02 	A4160 		Đ	 Rắn 	** 	
02 07 03 	Bùn thải bari sunphat có chứa thuỷ ngân 	06 07 03 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
02 08 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 08 						
	dụng silicon và các dẫn xuất của silicon 							
02 08 01 	Chất thải có chứa silicon nguy hại 	06 08 02 			Đ, C 	Rắn/lỏng	 * 	
02 09 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 09 						
	dụng hoá chất chứa photpho và chế biến hoá chất chứa 							
	photpho 							
02 09 01 	Chất thải có chứa hay nhiễm các thành phần nguy hại từ phản ứng các hợp chất của canxi chứa photpho  	06 09 03 	A4090 	Y34 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
02 10 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	06 10 						
	dụng hoá chất chứa nitơ, chế biến hoá chất chứa nitơ và 							
	sản xuất phân bón 							
02 10 01 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại 	06 10 02 	A4090 	Y34 	Đ, ĐS, C, AM 	Rắn/lỏng	 * 	
02 11 	Chất thải từ các quá trình chế biến hoá chất vô cơ khác 	06 13 						
02 11 01 	Hoá chất bảo vệ thực vật vô cơ, chất bảo quản gỗ và các loại 	06 13 01 	A3070 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	bioxit khác được thải bỏ 		A4030 	Y5 				
			A4040 					
02 11 02 	Than hoạt tính đã qua sử dụng 	06 13 02 	A4160 	Y18 	Đ, C 	Rắn 	** 	
02 11 03 	Chất thải từ quá trình chế biến amiăng 	06 13 04 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
02 11 04 	Bồ hóng 	06 13 05 			Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT 							
	HỮU CƠ 							
03 01 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử 	07 01 						
	dụng hoá chất hữu cơ cơ bản 							
03 01 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 01 01 	A3080 A3170 	Y40 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 01 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 	07 01 03 	A3150 	Y40 Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 01 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết, tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 01 04 	A3140 	Y40 Y42 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 01 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 01 07 	A3160 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 					
			A3190 					
03 01 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 01 08 	A3070 	Y6 	Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
			A3130 					
			A3190 					
03 01 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 01 09 	A3160 A3170 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 01 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 01 10 	A3070 A3130 		Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 01 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 01 11 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 02 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	07 02 						
	dụng nhựa, cao su tổng hợp và sợi nhân tạo 							
03 02 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 02 01 	A3070 A3080 	Y39 Y40 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 02 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung 	07 02 03 	A3070 	Y39 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
	dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 		A3080 	Y40 				
			A3150 	Y41 				
03 02 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 02 04 	A3070 A3080 A3140 	Y39 Y40 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 02 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 02 07 	A3160 	Y41 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 	Y45 				
			A3190 					
03 02 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 02 08 	A3070 	Y39 	Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
			A3160 	Y42 				
			A3190 					
03 02 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 02 09 	A3160 A3170 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 02 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 02 10 	A3070 A3160 	Y39 Y42 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 02 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 02 11 	A3070 A3080 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 02 09 	Chất phụ gia thải có chứa các thành phần nguy hại 	07 02 14 		Y38 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
03 02 10 	Chất thải có chứa silicon nguy hại 	07 02 16 			Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
03 03 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	07 03 						
	dụng phẩm màu hữu cơ và vô cơ 							
03 03 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 03 01 	A3080 	Y40 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 03 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 	07 03 03 	A3080 A3150 	Y40 Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 03 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 03 04 	A3080 A3140 	Y40 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 03 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 03 07 	A3160 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 					
			A3190 					
03 03 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 03 08 	A3070 	Y39 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
			A3160 	Y42 				
			A3190 					
03 03 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 03 09 	A3160 A3170 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 03 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 03 10 	A3070 A3160 	Y39 Y42 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 03 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 03 11 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 04 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	07 04 						
	dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản 							
	gỗ và các loại bioxit hữu cơ khác 							
03 04 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 04 01 	A4030 A4040 	Y4 Y5 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 04 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung 	07 04 03 	A3150 	Y4 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
	dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 		A4030 	Y5 				
			A4040 	Y41 				
03 04 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 04 04 	A3140 A4030 A4040 	Y4 Y5 Y39 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
				Y42 				
03 04 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 04 07 	A3160 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 	Y5 				
			A3190 	Y45 				
03 04 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 04 08 	A3070 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
			A3160 	Y5 				
			A3190 					
03 04 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất 	07 04 09 	A3160 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
	halogen  		A3170 	Y5 				
				Y45 				
03 04 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 04 10 	A3070 A3160 	Y4 Y5 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 04 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 04 11 	A4030 A4040 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 04 09 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại 	07 04 13 	A4030 A4040 	Y4 Y5 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
03 05 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử 	07 05 						
	dụng dược phẩm 							
03 05 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 05 01 	A4010 	Y3 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 05 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 	07 05 03 	A3150 A4010 	Y3 Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 05 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 05 04 	A3140 A4010 	Y3 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 05 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất chứa 	07 05 07 	A3160 	Y3 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3190 	Y45 				
			A4010 					
03 05 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 05 08 	A3190 A4010 	Y3 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
03 05 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 05 09 	A4010 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 05 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 05 10 	A4010 	Y3 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 05 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 05 11 	A4010 	Y3 Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 05 09 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại 	07 05 13 	A4010 	Y3 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
03 06 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	07 06 						
	dụng chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa, sát trùng và mỹ 							
	phẩm 							
03 06 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 06 01 	A3080 	Y40 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 06 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 	07 06 03 	A3150 	Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 06 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 06 04 	A3140 	Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 06 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 06 07 	A3160 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 					
			A3190 					
03 06 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 06 08 	A3070 A3190 		Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
03 06 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 06 09 	A3160 A3170 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 06 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 06 10 	A3070 		Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 06 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 06 11 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
03 07 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	07 07 						
	dụng hoá chất tinh khiết và các hoá phẩm khác 							
03 07 01 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước 	07 07 01 	A3080 A3170 	Y40 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
03 07 02 	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ 	07 07 03 	A3150 	Y40 Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 07 03 	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác 	07 07 04 	A3140 	Y40 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
03 07 04 	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có chứa các hợp chất 	07 07 07 	A3160 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
	halogen 		A3170 					
			A3190 					
03 07 05 	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác 	07 07 08 	A3070 A3190 	Y6 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
03 07 06 	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có chứa các hợp chất halogen  	07 07 09 	A3160 A3170 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 07 07 	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác 	07 07 10 	A3070 		Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
03 07 08 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	07 07 11 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
04 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH NHIỆT ĐIỆN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT KHÁC 							
04 01 	Chất thải từ nhà máy nhiệt điện 	10 01 						
04 01 01 	Bụi lò hơi và tro bay có chứa dầu 	10 01 04 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
04 01 02 	Axit sunfuric thải 	10 01 09 	A4090 	Y34 	AM, Đ	 Lỏng	 ** 	
04 01 03 	Tro bay từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương 	10 01 13 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS, AM 	Rắn 	** 	
04 02 	Chất thải từ các cơ sở đốt khác 	10 01 						
04 02 01 	Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình đồng thiêu huỷ 	10 01 14 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
04 02 02 	Tro bay có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình đồng thiêu huỷ 	10 01 16 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
04 02 03 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 01 18 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn, lỏng	 * 	
04 02 04 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	10 01 20 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
04 02 05 	Bùn thải pha loãng trong nước có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh lò hơi 	10 01 22 		Y18 	Đ, ĐS, AM 	Bùn 	* 	
05 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH LUYỆN KIM 							
05 01 	Chất thải từ ngành công nghiệp gang thép 	10 02 						
05 01 01 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 02 07 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 01 02 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 02 11 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
05 01 03 	Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 02 13 		Y18 	Đ, ĐS, AM 	Bùn/rắn 	* 	
05 02 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện nhôm 	10 03 						
05 02 01 	Xỉ từ quá trình sản xuất sơ cấp 	10 03 04 	B2100 		Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 02 02 	Xỉ muối từ quá trình sản xuất thứ cấp 	10 03 08 	B2100 		Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 02 03 	Xỉ đen từ quá trình sản xuất thứ cấp 	10 03 09 	B2100 	Y32 Y33 	Đ, ĐS,C 	Rắn 	** 	
05 02 04 	Váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 	10 03 15 	B1100 	Y15 	C, Đ, ĐS 	Lỏng/bùn 	** 	
05 02 05 	Chất thải chứa hắc ín từ quá trình sản xuất cực anot 	10 03 17 	A3190 	Y11 	Đ, ĐT 	Rắn 	* 	
05 02 06 	Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 03 19 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 02 07 	Các loại bụi và hạt (kể cả bụi nghiền bi) có chứa các thành phần nguy hại 	10 03 21 	B2100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 02 08 	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 03 23 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 02 09 	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 03 25 		Y18 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	* 	
05 02 10 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 03 27 	A4060 	Y9 Y18 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
05 02 11 	Chất thải từ quá trình xử lý xỉ muối và xỉ đen có chứa các thành phần nguy hại 	10 03 29 	B2100 	Y18 	Đ, ĐS, C, AM 	Rắn/lỏng	 * 	
05 03 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện chì 	10 04 						
05 03 01 	Xỉ từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 	10 04 01 	A1010 A1020 	Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 03 02 	Xỉ (cứt sắt) và váng bọt từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 	10 04 02 	A1010 A1020 	Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 03 03 	Bụi khí thải 	10 04 04 	A1010 A1020 	Y18 Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 03 04 	Các loại bụi và hạt khác 	10 04 05 	A1010 A1020 	Y18 Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 03 05 	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 	10 04 06 	A1010 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
			A1020 	Y31 				
			A4100 					
05 03 06 	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 	10 04 07 	A1010 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	** 	
			A1020 	Y31 				
			A4100 					
05 03 07 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 04 09 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
05 04 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện kẽm	 10 05 						
05 04 01 	Bụi khí thải 	10 05 03 	B1010 B1080 	Y18 Y23 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 04 02 	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 	10 05 05 	B1010 B1080 	Y18 Y23 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 04 03 	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 	10 05 06 	B1010 	Y18 	Đ, ĐS, AM 	Bùn/rắn 	** 	
			B1080 	Y23 				
			B1220 					
05 04 04 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 05 08 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
05 04 05 	Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 	10 05 10 	B1010 B1080 	Y15 Y23 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 ** 	
			B1100 					
			B1220 					
05 05 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện đồng 	10 06 						
05 05 01 	Bụi khí thải 	10 06 03 	A1100 	Y18 Y22 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 05 02 	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 	10 06 06 	A1100 A4100 	Y18 Y22 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
05 05 03 	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 	10 06 07 	A1100 	Y18 	Đ, ĐS, AM 	Bùn/rắn 	** 	
			A4100 	Y22 				
			B1010 					
05 05 04 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 06 09 	A4060 	Y9 Y18 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
05 06 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện vàng bạc và platin 	10 07 						
05 06 01 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 07 07 	A4060 	Y9 Y18 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
05 07 	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện các kim loại màu khác 	10 08 						
05 07 01 	Xỉ muối từ quá trình sản xuất sơ cấp và thứ cấp 	10 08 08 		Y32 Y33 	Đ, ĐS, C 	Rắn 	** 	
05 07 02 	Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước 	10 08 10 			Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 ** 	
05 07 03 	Chất thải chứa hắc ín từ quá trình sản xuất cực anot 	10 08 12 	A3190 	Y11 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 07 04 	Bụi khí thải có chứa các chất nguy hại 	10 08 15 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 07 05 	Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 08 17 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS, AM 	Bùn/rắn 	* 	
05 07 06 	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát 	10 08 19 	A4060 	Y9 Y18 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 ** 	
05 08 	Chất thải từ quá trình đúc kim loại đen	 10 09 						
05 08 01 	Lõi và khuôn đúc đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	10 09 07 	A3070 	Y39 	Đ	 Rắn 	* 	
05 08 02 	Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 09 09 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 08 03 	Các loại bụi khác có chứa các thành phần nguy hại 	10 09 11 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 08 04 	Chất gắn kết thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 09 13 	A3070 	Y39 	Đ, ĐS 	Rắn, lỏng	 * 	
05 08 05 	Chất tách khuôn thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 09 15 	A3140 A3150 	Y41 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 * 	
05 09 	Chất thải từ quá trình đúc kim loại màu 	10 10 						
05 09 01 	Lõi và khuôn đúc đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	10 10 07 	A3070 	Y39 	Đ	 Rắn 	* 	
05 09 02 	Bụi khí thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 10 09 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 09 03 	Các loại bụi khác có chứa các thành phần nguy hại 	10 10 11 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
05 09 04 	Chất gắn kết thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 10 13 	A3070 	Y39 	Đ	 Rắn/lỏng	 * 	
05 09 05 	Chất tách khuôn thải có chứa các thành phần nguy hại 	10 10 15 	A3140 A3150 	Y41 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 * 	
05 10 	Chất thải từ quá trình thuỷ luyện kim loại màu 	11 02 						
05 10 01 	Bùn thải từ thuỷ luyện kẽm 	11 02 02 	A1070 A1080 	Y23 	Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
05 10 02 	Chất thải từ quá trình thuỷ luyện đồng có chứa các thành phần nguy hại 	11 02 05 	A1110 A1120 	Y22 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
05 10 03 	Các loại chất thải khác có chứa các chất nguy hại 	11 02 07 		Từ Y22 đến Y31 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
05 11 	Bùn thải và chất thải rắn từ quá trình tôi luyện	 11 03 						
05 11 01 	Chất thải có chứa xyanua 	11 03 01 	A4050 	Y7 Y33 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	** 	
05 11 02 	Các loại chất thải khác 	11 03 02 			Đ	 Bùn/rắn 	** 	
06 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 							
	DỰNG VÀ THỦY TINH 							
06 01 	Chất thải từ quá trình sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm 	10 11 						
	thuỷ tinh 							
06 01 01 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ hỗn hợp chuẩn 	10 11 09 	A1010 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
	bị trước quá trình xử lý nhiệt 			Y29 				
				Y31 				
06 01 02 	Bột hoặc vụn thuỷ tinh thải có chứa kim loại nặng (ví dụ từ 	10 11 11 	A1010 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
	ống phóng catot) 		A2010 	Y29 				
				Y31 				
06 01 03 	Bùn nghiền và đánh bóng thuỷ tinh có chứa các thành phần nguy hại 	10 11 13 	A1010 	Y18 	Đ	 Bùn 	* 	
06 01 04 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 11 15 	A1010 A4100 	Y18 	Đ	 Rắn 	* 	
06 01 05 	Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 11 17 	A1010 A4100 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	* 	
06 01 07 	Cặn rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	10 11 19 	A1010 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
06 02 	Chất thải từ quá trình sản xuất hàng gốm sứ, gạch ngói, 	10 12 						
	tấm ốp lát và các sản phẩm xây dựng khác 							
06 02 01 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử 	10 12 09 	A4100 	Y18 	Đ	 Rắn 	* 	
	lý khí thải 			Y22 				
				Y31 				
06 02 02 	Chất thải có chứa kim loại nặng từ quá trình tráng men, mài bóng 	10 12 11 	A1010 A1020 	Từ Y22 đến Y31 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
06 03 	Chất thải từ quá trình sản xuất xi măng, vôi, thạch cao và 	10 13 						
	các sản phẩm của chúng 							
06 03 01 	Chất thải có chứa amiăng từ quá trình sản xuất xi măng amiăng 	10 13 09 		Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
06 03 02 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 	10 13 12 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
07 	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, CHE PHỦ BỀ MẶT, TẠO HÌNH KIM LOẠI VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC 							
07 01 	Chất thải từ quá trình xử lý hoá học, che phủ bề mặt kim loại và các vật liệu khác (ví dụ quá trình mạ điện, tráng kẽm, tẩy axit/bazơ, khắc axit, photphat hoá, tẩy mỡ nhờn bằng kiềm, anot hoá) 	11 01 						
07 01 01 	Axit tẩy thải 	11 01 05 	A4090 	Y17 Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
07 01 02 	Các loại axit thải khác 	11 01 06 	A4090 	Y17 Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
07 01 03 	Bazơ tẩy thải 	11 01 07 	A4090 	Y17 Y35 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
07 01 04 	Bùn thải của quá trình photphat hoá 	11 01 08 	A3130 	Y17 	Đ, AM 	Bùn 	** 	
07 01 05 	Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy hại 	11 01 09 		Y17 Y18 	Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	* 	
07 01 06 	Dung dịch nước tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại 	11 01 11 		Y17 Y18 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
07 01 07 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy mỡ nhờn 	11 01 13 		Y35 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
07 01 08 	Bùn thải hoặc dung dịch rửa giải/tách rửa (eluate) có chứa các thành phần nguy hại từ hệ thống màng hoặc hệ thống trao đổi ion  	11 01 15 		Y17 Y18 	AM, Đ, ĐS	 Bùn/lỏng	 * 	
07 01 09 	Nhựa trao đổi ion đã qua sử dụng hoặc đã bão hoà 	11 01 16 		Y17 Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
07 01 10 	Các chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	11 01 98 		Y17 Y18 	AM, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
07 02 	Chất thải từ quá trình mạ điện	 11 05 						
07 02 01 	Chất thải từ quá trình xử lý khí thải 	11 05 03 		Y18 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	** 	
07 02 02 	Chất thải từ quá trình tráng rửa, làm sạch bề mặt 	11 05 04 		Y21 Y23 	Đ, ĐS, AM 	Lỏng/bùn 	** 	
07 02 03 	Nước thải từ quá trình mạ điện 			Y21 Y22 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
				Y23 				
				Y33 				
07 03 	Chất thải từ quá trình tạo hình và xử lý cơ-lý bề mặt kim 	12 01 						
	loại và nhựa 							
07 03 01 	Dầu máy gốc khoáng có chứa hợp chất halogen đã qua sử dụng 	12 01 06 	A3150 	Y8 Y45 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
07 03 02 	Dầu máy gốc khoáng không chứa hợp chất halogen đã qua sử dụng 	12 01 07 	A3140 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
07 03 03 	Nhũ tương và dung dịch thải có chứa hợp chất halogen từ quá 	12 01 08 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
	trình gia công cơ khí 		A3150 	Y17 				
				Y45 				
07 03 04 	Nhũ tương và dung dịch thải không chứa hợp chất halogen từ quá trình gia công cơ khí 	12 01 09 	A4060 A3140 	Y9 Y17 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
07 03 05 	Dầu máy tổng hợp thải 	12 01 10 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
07 03 06 	Sáp và mỡ đã qua sử dụng 	12 01 12 		Y17 	Đ, ĐS, C 	Rắn 	** 	
07 03 07 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình gia công cơ khí 	12 01 14 		Y9 Y17 	Đ	 Bùn 	* 	
07 03 08 	Các vật liệu mài mòn thải có chứa các thành phần nguy hại (xỉ đồng, cát…) 	12 01 16 		Y17 Y18 	Đ	 Rắn 	* 	
07 03 09 	Bùn thải kim loại (nghiền, mài) có chứa dầu 	12 01 18 		Y9 Y17 	Đ	 Bùn 	* 	
07 03 10 	Vật liệu và vật thể mài đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	12 01 20 		Y17 Y18 	Đ	 Rắn 	* 	
07 04 	Chất thải từ quá trình tẩy mỡ nhờn bằng nước và hơi 	12 03 						
07 04 01 	Dung dịch nước tẩy rửa thải 	12 02 01 		Y9 	Đ, AM 	Lỏng	 ** 	
07 04 02 	Chất thải quá trình tẩy mỡ nhờn bằng hơi 	12 02 02 		Y9 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	
08 	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CHE PHỦ (SƠN, VÉC NI, MEN THUỶ TINH), CHẤT KẾT DÍNH, CHẤT BỊT KÍN VÀ MỰC IN 							
08 01 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	08 01 						
	dụng sơn và véc ni 							
08 01 01 	Sơn và véc ni thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 01 11 	A3070 A3080 A3140 	Y12 Từ Y39 đến Y42 	C, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
			A3150 					
08 01 02 	Bùn thải chứa sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 01 13 08 01 15 	A3070 A3080 A3140 	Y12 Từ Y39 đến Y42 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
			A3150 					
08 01 03 	Chất thải từ quá trình cạo, bóc tách sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 01 17 	A3070 A3080 A3140 	Y12 Từ Y39 đến Y42 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
			A3150 					
08 01 04 	Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 01 19 	A3070 A3080 A3140 	Y9 Y12 Từ Y39 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 * 	
			A3150 	đến Y42 				
08 01 05 	Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải 	08 01 21 		Y12 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
				Y41 				
				Y42 				
08 02 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử 	08 03 						
	dụng mực in 							
08 02 01 	Mực in thải có chứa các thành phần nguy hại 	08 03 12 	A4070 	Y12 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
08 02 02 	Bùn mực thải có chứa các thành phần nguy hại 	08 03 14 	A4070 	Y12 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
08 02 03 	Dung dịch khắc axit thải 	08 02 16 	A4090 B2120 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
08 02 04 	Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại 	08 03 17 		Y12 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
08 02 05 	Dầu phân tán (disperse oil) thải 	08 03 19 	A3140 A3150 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
08 03 	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 	08 04 						
	dụng chất kết dính và chất bịt kín (kể cả sản phẩm chống 							
	thấm) 							
08 03 01 	Chất kết dính và chất bịt kín thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 04 09 	A3050 A3070 A3080 	Y13 Từ Y39 đến Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 * 	
			A3140 					
			A3150 					
08 03 02 	Bùn thải chứa chất kết dính và chất bịt kín có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 04 11 08 04 13 	A3070 A3080 A3140 	Y13 Từ Y39 đến Y42 	Đ, ĐS, C 	Bùn 	* 	
			A3150 					
08 03 03 	Nước thải lẫn chất kết dính và chất bịt kín có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác 	08 04 15 	A3070 A3080 A3140 	Y9 Y13 Từ Y39 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 * 	
			A3150 	đến Y42 				
08 03 04 	Các hợp chất isoxyanat thải 	08 05 01 			Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
09 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ, GIẤY VÀ BỘT GIẤY 							
09 01 	Chất thải từ quá trình chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm 	03 01 						
	gỗ 							
09 01 01 	Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn có chứa các thành phần nguy hại 	03 01 04 		Y5 	Đ, ĐS,C 	Rắn 	* 	
09 02 	Chất thải từ quá trình bảo quản gỗ	 03 02 						
09 02 01 	Các chất bảo quản gỗ hữu cơ không chứa hợp chất halogen 	03 02 01 	A4040 	Y5 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
	thải 			Y39 				
				Y42 				
09 02 02 	Các chất bảo quản gỗ chứa hợp chất cơ clo thải 	03 02 02 	A4040 	Y5 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
				Y39 				
				Y41 				
09 02 03 	Các chất bảo quản gỗ chứa hợp chất cơ kim thải 	03 02 03 	A4040 	Y5 Y19 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
09 02 04 	Các chất bảo quản gỗ vô cơ thải 	03 02 04 	A4040 	Y5 Y21 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
				Y24 				
				Y29 				
09 02 05 	Các loại chất bảo quản gỗ thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	03 02 05 	A4040 	Y39 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
10 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN DA, LÔNG VÀ 							
	DỆT NHUỘM 							
10 01 	Chất thải từ ngành chế biến da và lông 	04 01 						
10 01 01 	Chất thải có chứa dung môi từ quá trình tẩy mỡ nhờn 	04 01 03 	A3140 A3150 	Y41 Y42 	Đ, C 	Lỏng	 * 	
10 01 02 	Da thú có chứa các thành phần nguy hại thải bỏ từ quá trình thuộc da		 A3090 A3110 	Y21 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
10 02 	Chất thải từ ngành dệt nhuộm	 04 02 						
10 02 01 	Chất thải từ quá trình hồ vải có chứa dung môi hữu cơ 	04 02 14 	A3140 A3150 	Y41 Y42 	Đ,C	 Lỏng	 * 	
10 02 02 	Phẩm màu và chất nhuộm thải có chứa các thành phần nguy hại 	04 02 16 	A1040 	Y12 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
10 02 03 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	04 02 19 	A4070 	Y18 	Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
10 02 04 	Nước thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình nhuộm 		 A4070 	Y12 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
11 	CHẤT THẢI XÂY DỰNG VÀ PHÁ DỠ (KỂ CẢ ĐẤT ĐÀO TỪ CÁC KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM) 							
11 01 	Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải	 17 01 						
11 01 01 	Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải (hỗn hợp hay phân lập) có chứa các thành phần nguy hại 	17 01 06 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 02 	Gỗ, thuỷ tinh và nhựa thải	 17 02 						
11 02 01 	Thuỷ tinh, nhựa và gỗ thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại 	17 02 04 	A2010 A3180 	Y5 Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 03 	Hỗn hợp bitum, nhựa than đá và sản phẩm có hắc ín thải	 17 03 						
11 03 01 	Hỗn hợp bitum có chứa nhựa than đá thải 	17 03 01 	A3010 A3070 	Y11 Y39 	Đ, AM, C 	Rắn 	* 	
11 03 02 	Nhựa than đá và các sản phẩm có hắc ín thải 	17 03 03 	A3070 A3190 	Y11 	Đ, AM, C 	Rắn 	** 	
11 04 	Kim loại (kể cả hợp kim của chúng) thải	 17 04 						
11 04 01 	Phế thải kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 	17 04 09 	A1010 A1020 		Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 04 02 	Cáp kim loại thải có chứa dầu, nhựa than đá và các thành phần nguy hại khác 	17 04 10 	A1010 A1020 A3070 	Y8 Y10 Y11 	Đ, ĐS, C 	Rắn 	* 	
			A3180 					
11 05 	Đất (kể cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm), đá và bùn nạo vét 	17 05 						
11 05 01 	Đất đá thải có chứa các thành phần nguy hại 	17 05 03 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 05 02 	Bùn đất nạo vét có chứa các thành phần nguy hại 	17 05 05 			Đ, ĐS	 Bùn/rắn 	* 	
11 06 	Vật liệu cách nhiệt và vật liệu xây dựng có chứa amiăng thải 	17 06 						
11 06 01 	Vật liệu cách nhiệt có chứa amiăng thải 	17 06 01 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 06 02 	Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác có chứa hay bị nhiễm các thành phần nguy hại 	17 06 03 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 06 03 	Vật liệu xây dựng thải có chứa amiăng 	17 06 05 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 07 	Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải	 17 08 						
11 07 01 	Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải có chứa các thành phần nguy hại 	17 08 01 			Đ	 Rắn 	* 	
11 08 	Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác 	17 09 						
11 08 01 	Các chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa thuỷ ngân 	17 09 01 		Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 08 02 	Các chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa PCB (ví dụ chất bịt kín chứa PCB, chất rải sàn gốc nhựa có chứa PCB, tụ điện chứa PCB) 	17 09 02 		Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
11 08 03 	Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác (kể cả hỗn hợp chất thải) có chứa các thành phần nguy hại 	17 09 03 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 	CHẤT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ TÁI CHẾ, XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI, XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP 							
12 01 	Chất thải từ quá trình thiêu huỷ hoặc nhiệt phân chất thải	 19 01 						
12 01 01 	Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 	19 01 05 	A4100 	Y18 	Đ	 Rắn 	** 	
12 01 02 	Nước thải từ quá trình xử lý khí và các loại nước thải khác 	19 01 06 	A4100 		Đ	 Lỏng	 ** 	
12 01 03 	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải 	19 01 07 	A4100 	Y18 	Đ	 Rắn 	** 	
12 01 04 	Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 	19 01 10 	A4160 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 01 05 	Xỉ và tro đáy có chứa các thành phần nguy hại 	19 01 11 	A4100 	Y18 	Đ	 Rắn 	* 	
12 01 06 	Tro bay có chứa các thành phần nguy hại 	19 01 13 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 01 07 	Bụi lò hơi có chứa các thành phần nguy hại 	19 01 15 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 01 08 	Chất thải nhiệt phân có chứa các thành phần nguy hại 	19 01 17 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 02 	Chất thải từ quá trình xử lý hoá-lý chất thải (kể cả các quá trình xử lý crom, xử lý xyanua, trung hoà) 	19 02 						
12 02 01 	Chất thải tiền trộn có chứa ít nhất một loại chất thải nguy hại 	19 02 04 			AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
12 02 02 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hoá-lý  	19 02 05 	A4090 	Y18 	AM, Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 02 03 	Dầu và chất cô từ quá trình phân tách 	19 02 07 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 ** 	
12 02 04 	Chất thải lỏng dễ cháy có chứa các thành phần nguy hại 	19 02 08 	A4070 		C, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
12 02 05 	Chất thải rắn dễ cháy có chứa các thành phần nguy hại 	19 02 09 	A4070 		C, Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 02 06 	Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	19 02 11 			Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
12 03 	Chất thải đã được ổn định hóa/hoá rắn1	 19 03 						
12 03 01 	Chất thải nguy hại đã được ổn định hoá một phần2 	19 03 04 			Đ	 Lỏng/bùn 	** 	
12 03 02 	Chất thải nguy hại đã được hoá rắn 	19 03 06 			Đ	 Rắn 	** 	
12 04 	Chất thải được thuỷ tinh hoá và chất thải từ quá trình thuỷ tinh hoá 	19 04 					** 	
12 04 01 	Tro bay và các loại chất thải từ quá trình xử lý khí thải 	19 04 02 		Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 04 02 	Chất thải rắn chưa được thuỷ tinh hoá 	19 04 03 		Y18 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 05 	Nước rỉ rác 	19 07 						
12 05 01 	Nước rỉ rác có chứa các thành phần nguy hại 	19 07 02 			LN, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
12 06 	Chất thải từ trạm xử lý nước thải 	19 08 						
12 06 01 	Nhựa trao đổi ion đã bão hoà hay đã qua sử dụng 	19 08 06 			Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 06 02 	Dung dịch và bùn thải từ quá trình tái sinh cột trao đổi ion 	19 08 07 			Đ, ĐS 	Lỏng/bùn 	** 	
12 06 03 	Chất thải của hệ thống màng có chứa kim loại nặng 	19 08 08 			Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 06 04 	Hỗn hợp dầu mỡ thải có chứa dầu và chất béo độc hại từ quá trình phân tách dầu/nước 	19 08 10 		Y9 	Đ, C 	Lỏng	 ** 	

1 Quá trình ổn định hoá thay đổi tính chất nguy hại của thành phần chất thải và do đó chuyển hoá chất thải nguy hại thành không nguy hại. Quá trình hoá rắn chỉ thay đổi trạng thái hay thể tồn tại của chất thải (ví dụ lỏng thành rắn), bằng cách cho các phụ gia vào mà không làm thay đổi tính chất hoá học của chất thải. 
2 Một chất thải được coi là đã được ổn định hóa một phần nếu trong quá trình ổn định hoá, các thành phần nguy hại chưa được chuyển hoá hoàn toàn thành các thành phần không nguy hại, vì vậy vẫn có khả năng phát tán ra môi trường trong các khoảng thời gian ngắn, trung hoặc dài hạn. 

Mã CTNH	Tên chất thải	Mã EC	Mã Basel (A/B)	Mã Basel (Y)	Tính chất nguy hại chính	Trạng thái (thể) tồn tại thông thường	Ngưỡng nguy hại	
12 06 05 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý sinh học nước thải công nghiệp 	19 08 11 			Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 06 06 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác 	19 08 13 			Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 07 	Chất thải từ quá trình tái chế, thu hồi dầu	 19 11 						
12 07 01 	Đất sét lọc đã qua sử dụng 	19 11 01 		Y8 	Đ, ĐS,C 	Rắn 	** 	
12 07 02 	Hắc ín axit thải 	19 11 02 	A4090 	Y11 Y34 	AM, Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
12 07 03 	Nước thải 	19 11 03 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
12 07 04 	Chất thải từ quá trình làm sạch nhiên liệu bằng bazơ 	19 11 04 	A4090 	Y9 Y35 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
12 07 05 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 	19 11 05 			Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 07 06 	Chất thải từ quá trình làm sạch khí thải 	19 11 07 	A4100 	Y18 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
12 08 	Chất thải từ quá trình xử lý cơ học chất thải (ví dụ quá trình phân loại, nghiền, nén ép, tạo hạt) 	19 12 						
12 08 01 	Gỗ thải có chứa các thành phần nguy hại 	19 12 06 		Y5 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 08 02 	Chất thải (kể cả hỗn hợp vật liệu) có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý cơ học chất thải 	19 12 11 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 09 	Chất thải từ quá trình xử lý đất và nước ngầm	 19 13 						
12 09 01 	Chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất 	19 13 01 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
12 09 02 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất 	19 13 03 			Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 09 03 	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước ngầm 	19 13 05 			Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
12 09 04 	Nước và cặn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước ngầm 	19 13 07 			Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
13 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH Y TẾ VÀ THÚ Y (trừ chất thải sinh hoạt của ngành này) 							
13 01 	Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người 	18 01 						
13 01 01 	Chất thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm 	18 01 03 	A4020 	Y1 	LN, Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
13 01 02 	Hoá chất thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 	18 01 06 	A4020 	Y1 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
13 01 03 	Các loại dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 	18 01 08 	A4010 	Y2 Y3 	Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
13 01 04 	Chất hàn răng almagam thải 	18 01 10 			Đ	 Rắn 	** 	
13 01 05 	Các loại dược phẩm thải khác có chứa các thành phần nguy hại 		A4010 	Y3 	Đ	 Rắn/lỏng	 * 	
13 02 	Chất thải từ các hoạt động thú y 	18 02 						
13 02 01 	Chất thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm 	18 02 02 	A4020 	Y1 	LN, Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
13 02 02 	Hoá chất thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 	18 02 05 	A4020 	Y1 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
13 02 03 	Các chế phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 	18 02 07 	A4020 	Y2 Y3 	Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
13 02 04 	Các loại thuốc thú y thải khác có chứa các thành phần nguy hại 		A4020 	Y3 	Đ	 Rắn/lỏng	 * 	
14 	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 							
14 01 	Chất thải từ việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật 							
14 01 01 	Chất thải có chứa dư lượng hoá chất trừ sâu 	02 01 08 	A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
14 01 02 	Chất thải có chứa dư lượng hoá chất trừ cỏ 	02 01 08 	A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
14 01 03 	Chất thải có chứa dư lượng hoá chất diệt nấm 	02 01 08 	A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
14 01 04 	Hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu hoặc quá hạn sử dụng 	02 01 08 	A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
14 01 05 	Bao bì hoá chất bảo vệ thực vật thải 	02 01 08 	A4030 A4130 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
14 01 06 	Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại 				Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
14 02 	Chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm 							
14 02 01 	Gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh) 				LN, Đ	 Rắn 	** 	
14 02 02 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại 				LN, Đ	 Rắn/lỏng/bùn 	* 	
14 03 	Chất thải từ nuôi trồng thuỷ sản 							
14 03 01 	Nước thải từ quá trình vệ sinh ao đầm nuôi thủy sản bằng hoá chất có chứa các thành phần nguy hại 		 A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
14 03 02 	Nước và bùn thải có chứa các thành phần nguy hại (hoá chất trừ sâu và diệt rong tảo, các chất kháng sinh) từ ao đầm nuôi thủy sản 		 A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Lỏng/bùn 	* 	
15 	THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG VÀ CHẤT THẢI TỪ HOẠT 							
	ĐỘNG PHÁ DỠ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 							
15 01 	Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không hết hạn sử dụng (kể cả các thiết bị ven đường) và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không 							
15 01 01 	Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, đầu máy và toa xe lửa, máy bay…) hết hạn sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 04 	A1010 A1020 A1030 A1040 	Y8 Y21 Y26 Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
			A1160 	Y31 				
			A2010 	Y34 				
			A3020 	Y45 				
			A4080 					
			A4090 					
15 01 02 	Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 	16 01 07 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
15 01 03 	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân 	16 01 08 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 01 04 	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa PCB 	16 01 09 	A3180 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 01 05 	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có khả năng nổ (ví dụ túi khí) 	16 01 10 	A4080 	Y15 	N, Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
15 01 06 	Các chi tiết, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có chứa amiăng 	16 01 11 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 01 07 	Dầu thải 	16 01 13 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
15 01 08 	Hoá chất chống đông thải có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 14 		Y45 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
15 01 09 	Các thiết bị, bộ phận thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 21 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 01 10 	Các loại chất thải khác sinh ra từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng có chứa các thành phần nguy hại 				Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
15 02 	Phương tiện giao thông vận tải đường thuỷ hết hạn sử 							
	dụng và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương 							
	tiện giao thông vận tải đường thuỷ 							
15 02 01 	Phương tiện giao thông vận tải đường thuỷ (tàu thuỷ, xà lan, thuyền, ca nô…) hết hạn sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 04 	A1010 A1020 A1030 A1040 	Y8 Y21 Y26 Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
			A1160 	Y31 				
			A2010 	Y34 				
			A3020 	Y45 				
			A4080 					
			A4090 					
15 02 02 	Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 	16 01 07 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
15 02 03 	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân 	16 01 08 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 02 04 	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có chứa PCB 	16 01 09 	A3180 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 02 05 	Dầu thải 	16 01 13 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
15 02 06 	Hoá chất chống đông thải có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 14 		Y45 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
15 02 07 	Các thiết bị, bộ phận thải khác có chứa các thành phần nguy hại 	16 01 21 			Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 02 08 	Các vật liệu mài mòn bề mặt phương tiện (xỉ đồng, cát…) đã qua sử dụng có chứa hoặc lẫn các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hoá trị 6...) 	12 01 16 	A1020 A1030 A1040 	Y17 Y21 Y24 Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 02 09 	Vụn sơn, gỉ sắt được bóc tách từ bề mặt phương tiện có chứa các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hoá trị 6...)		 A1020 A1030 A1040 	Y17 Y21 Y24 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
				Y31 				
15 02 10 	Vật liệu cách nhiệt, chống cháy thải có chứa amiăng 		A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
15 02 11 	Nước la canh 		A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
15 02 12 	Nước thải lẫn dầu hoặc chứa các thành phần nguy hại 		A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
15 02 13 	Bùn thải lẫn dầu hoặc chứa các thành phần nguy hại 		A4060 		Đ, ĐS	 Bùn 	* 	
15 02 14 	Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải khác (có chứa tụ điện, 	20 01 35 	A1180 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
	công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ ống phóng catot và các loại 		A2010 	Y29 				
	thuỷ tinh hoạt tính khác…) 			Y31 				
15 02 15 	Các loại chất thải khác sinh ra từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng có chứa các thành phần nguy hại 				Đ, ĐS 	Rắn/lỏng/bùn 	* 	
16 	CHẤT THẢI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CHẤT THẢI SINH 							
	HOẠT TỪ CÁC NGUỒN KHÁC 							
16 01 	Các thành phần thải đã được thu gom phân loại 	20 01 						
16 01 01 	Dung môi thải 	20 01 13 	A3140 A3150 	Y41 Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
16 01 02 	Axit thải 	20 01 14 	A4090 	Y34 	AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
16 01 03 	Kiềm thải 	20 01 15 	A4090 	Y35 	AM, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
16 01 04 	Chất quang hoá thải 	20 01 17 		Y16 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
16 01 05 	Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải 	20 01 19 	A4030 	Y4 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
16 01 06 	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại chất thải khác có chứa thuỷ ngân 	20 01 21 	A1030 	Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
16 01 07 	Các thiết bị thải bỏ có chứa CFC 	20 01 23 		Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
16 01 08 	Các loại dầu mỡ độc hại thải 	20 01 26 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 ** 	
16 01 09 	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có chứa các thành phần nguy hại 	20 01 27 	A3050 A4070 	Y12 Y13 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
16 01 10 	Chất tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại 	20 01 29 			AM, Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
16 01 11 	Các loại dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải 	20 01 31 	A4010 	Y3 	Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
16 01 12 	Pin, ắc quy thải 	20 01 33 	A1160 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
			A1170 	Y29 				
				Y31 				
16 01 13 	Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải khác (có chứa tụ điện, 	20 01 35 	A1180 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
	công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ ống phóng catot và các loại 		A2010 	Y29 				
	thuỷ tinh hoạt tính khác…) 			Y31 				
16 01 14 	Gỗ thải có chứa các thành phần nguy hại 	20 01 37 		Y5 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
17 	DẦU THẢI, CHẤT THẢI TỪ NHIÊN LIỆU LỎNG, CHẤT THẢI DUNG MÔI HỮU CƠ, MÔI CHẤT LẠNH VÀ CHẤT ĐẨY (propellant) 							
17 01 	Dầu thuỷ lực thải	 13 01 						
17 01 01 	Dầy thuỷ lực thải có chứa PCB 	13 01 01 	A3180 	Y10 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 01 02 	Nhũ tương cơ clo thải 	13 01 04 	A4060 	Y9 Y45 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 01 03 	Nhũ tương thải không chứa clo 	13 01 05 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 01 04 	Dầu thuỷ lực cơ clo gốc khoáng thải 	13 01 09 	A3020 	Y8 Y45 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 01 05 	Dầu thuỷ lực gốc khoáng thải không chứa clo 	13 01 10 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 01 06 	Dầy thuỷ lực tổng hợp thải 	13 01 11 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 01 07 	Các loại dầu thuỷ lực thải khác 	13 01 13 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 02 	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải	 13 02 						
17 02 01 	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng cơ clo thải 	13 02 04 	A3020 	Y8 Y45 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 02 02 	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải không chứa clo  	13 02 05 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 02 03 	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 	13 02 06 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 02 04 	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 	13 02 08 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 03 	Dầu truyền nhiệt và cách điện thải	 13 03 						
17 03 01 	Dầu truyền nhiệt và cách điện thải có chứa PCB 	13 03 01 	A3180 	Y10 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 03 02 	Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng cơ clo thải 	13 03 06 	A3020 A3040 	Y8 Y45 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 03 03 	Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng thải không chứa clo  	13 03 07 	A3020 A3040 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 03 04 	Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải 	13 03 08 	A3040 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 03 05 	Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện thải khác 	13 03 10 	A3040 	Y8 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 04 	Dầu đáy tàu 	13 04 						
17 04 01 	Dầu đáy tàu từ hoạt động đường sông 	13 04 01 	A4060 	Y8 Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 04 02 	Dầu đáy tàu từ nước thải cầu tàu 	13 04 02 	A4060 	Y8 Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 04 03 	Dầu đáy tàu từ các hoạt động đường thuỷ khác 	13 04 03 	A4060 	Y8 Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 05 	Chất thải từ thiết bị tách dầu/nước	 13 05 						
17 05 01 	Chất thải rắn từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước 	13 05 01 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
17 05 02 	Bùn thải từ thiết bị tách dầu/nước 	13 05 02 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
17 05 03 	Bùn thải từ thiết bị chặn dầu 	13 05 03 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS	 Bùn 	** 	
17 05 04 	Dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước 	13 05 06 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 05 05 	Nước lẫn dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước 	13 05 07 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 05 06 	Hỗn hợp chất thải từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước 	13 05 08 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
17 06 	Chất thải từ nhiên liệu lỏng	 13 07 						
17 06 01 	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải 	13 07 01 	A4060 	Y9 	C, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 06 02 	Xăng dầu thải 	13 07 02 	A4060 	Y9 	C, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 06 03 	Các loại nhiên liệu thải khác (kể cả hỗn hợp) 	13 07 03 	A4060 	Y9 	C, Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 07 	Các loại dầu thải khác 	13 08 						
17 07 01 	Bùn hoặc nhũ tương thải từ thiết bị khử muối 	13 08 01 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Bùn/lỏng	 ** 	
17 07 02 	Các loại nhũ tương thải khác 	13 08 02 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 07 03 	Các loại dầu thải khác 	13 08 99 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 08 	Chất thải là dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant) dạng bọt/sol khí 	14 06 						
17 08 01 	Các chất CFC, HCFC, HFC thải 	14 06 01 	A3150 	Y45 	Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
17 08 02 	Các loại dung môi halogen và hỗn hợp dung môi thải khác 	14 06 02 	A3150 	Y41 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 08 03 	Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi thải khác 	14 06 03 	A3140 	Y42 	Đ, ĐS, C 	Lỏng	 ** 	
17 08 04 	Bùn thải hoặc chất thải rắn có chứa dung môi halogen 	14 06 04 	A3150 	Y41 	Đ, ĐS, C 	Bùn/rắn 	** 	
17 08 05 	Bùn thải hoặc chất thải rắn có chứa các loại dung môi khác 	14 06 05 	A3140 	Y42 	Đ, ĐS, C 	Bùn/rắn 	** 	
18	 CÁC LOẠI CHẤT THẢI BAO BÌ, CHẤT HẤP THỤ, GIẺ LAU, VẬT LIỆU LỌC VÀ VẢI BẢO VỆ 							
18 01 	Bao bì thải (kể cả chất thải bao bì phát sinh từ đô thị đã được phân loại) 	15 01 						
18 01 01 	Bao bì thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại 	15 01 10 	A4130 		Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
18 01 02 	Bao bì kim loại thải có chứa các chất nền xốp rắn nguy hại (như amiăng) 	15 01 11 	A4130 		Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
18 02 	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau và vải bảo vệ thải	 15 02 						
18 02 01 	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải 	15 02 02 	A3020 	Y8 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
	bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 		A3140 	Y41 				
			A3150 	Y42 				
19	 CÁC LOẠI CHẤT THẢI KHÁC 							
19 01 	Chất thải từ ngành phim ảnh 	09 01 						
19 01 01 	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nước 	09 01 01 		Y16 	Đ, ĐS,AM	 Lỏng	 ** 	
19 01 02 	Dung dịch thải thuốc tráng bản in offset gốc nước 	09 01 02 		Y16 	Đ, ĐS,AM	 Lỏng	 ** 	
19 01 03 	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh gốc dung môi 	09 01 03 	A3140 	Y16 	Đ, ĐS,AM	 Lỏng	 ** 	
19 01 04 	Dung dịch hãm thải 	09 01 04 		Y16 	Đ, ĐS,AM	 Lỏng	 ** 	
19 01 05 	Dung dịch tẩy màu (làm trắng) thải 	09 01 05 		Y16 	Đ, ĐS, AM 	Lỏng	 ** 	
19 01 06 	Chất thải chứa bạc từ quá trình xử lý chất thải phim ảnh 	09 01 06 	B1180 B1190 	Y16 	Đ, ĐS, AM, OH 	Lỏng	 * 	
19 01 07 	Máy ảnh dùng một lần đã qua sử dụng còn chứa pin 	09 01 11 	A1170 	Y26 Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
19 01 08 	Nước thải từ quá trình thu hồi bạc 	09 01 13 		Y16 	Đ, ĐS, AM, OH 	Lỏng	 ** 	
19 02 	Chất thải từ các thiết bị điện và điện tử	 16 02 						
19 02 01 	Máy biến thế và tụ điện thải có chứa PCB 	16 02 09 	A3180 B1110 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 02 02 	Các thiết bị thải khác có chứa hoặc nhiễm PCB 	16 02 10 	A3180 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 02 03 	Thiết bị thải có chứa CFC, HCFC, HFC 	16 02 11 	A3150 	Y45 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 02 04 	Thiết bị thải có chứa amiăng 	16 02 12 	A2050 	Y36 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 02 05 	Thiết bị thải có các bộ phận chứa các thành phần nguy hại 	16 02 13 	A1030 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
			A2010 	Y29 				
			A3180 	Y31 				
19 02 06 	Các bộ phận nguy hại tháo dỡ từ các thiết bị thải 	16 02 15 	A1030 	Y10 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
			A2010 	Y29 				
			A3180 	Y31 				
19 03 	Các sản phẩm bị loại bỏ 	16 03 						
19 03 01 	Chất thải vô cơ có chứa các thành phần nguy hại 	16 03 03 	A4140 		Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 03 02 	Chất thải hữu cơ có chứa các thành phần nguy hại 	16 03 05 	A4140 		Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 04 	Chất nổ thải	 16 04 						
19 04 01 	Đạn dược thải 	16 04 01 	A4080 	Y15 	N, Đ	 Rắn 	** 	
19 04 02 	Pháo hoa thải 	16 04 02 	A4080 	Y15 	N, Đ	 Rắn 	** 	
19 04 03 	Các loại chất nổ thải khác 	16 04 03 	A4080 	Y15 	N, Đ	 Rắn 	** 	
19 05 	Các bình chứa khí nén và hoá chất thải	 16 05 						
19 05 01 	Bình chứa khí nén thải có các thành phần nguy hại 	16 05 04 	A4080 		Đ, ĐS, C 	Rắn 	* 	
19 05 02 	Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải, bao gồm hoặc có chứa các chất nguy hại 	16 05 06 	A4150 	Y14 	Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 05 03 	Hoá chất vô cơ thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 	16 05 07 	A4140 		Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 05 04 	Hoá chất hữu cơ thải bao gồm hoặc có chứa các thành phần nguy hại 	16 05 08 	A4140 		Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 06 	Pin và ắc quy thải 	16 06 						
19 06 01 	Pin/ắc quy chì thải 	16 06 01 	A1160 A1010 	Y31 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
19 06 02 	Pin Ni-Cd thải 	16 06 02 	A1170 A1010 	Y26 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
19 06 03 	Pin/ắc quy thải có chứa thuỷ ngân 	16 06 03 	A1170 	Y29 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
19 06 04 	Chất điện phân từ pin và ắc quy thải 	16 06 06 	A1180 	Y31 Y34 	Đ, ĐS 	Rắn 	** 	
19 07 	Chất thải từ quá trình vệ sinh thùng, bồn chứa và bể lưu 	16 07 						
	động 							
19 07 01 	Chất thải có chứa dầu 	16 07 08 	A4060 	Y9 	Đ, ĐS, C 	Rắn/lỏng	 * 	
19 07 02 	Chất thải có chứa các thành phần nguy hại 	16 07 09 			Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 08 	Chất xúc tác đã qua sử dụng	 16 08 						
19 08 01 	Chất xúc tác đã qua sử dụng có chứa các thành phần nguy hại 	16 08 02 	A2030 		Đ, ĐS 	Rắn 	* 	
19 08 02 	Chất xúc tác đã qua sử dụng có chứa axit photphoric 	16 08 05 	A2030 A4090 		 AM, Đ	 Rắn/lỏng	 * 	
19 08 03 	Xúc tác dạng lỏng đã qua sử dụng 	16 08 06 	A2030 		Đ, ĐS 	Lỏng	 ** 	
19 08 04 	Xúc tác đã qua sử dụng bị nhiễm các thành phần nguy hại 	16 08 07 	A2030 		Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 09 	Các chất oxi hoá thải	 16 09 						
19 09 01 	Pemanganat thải 	16 09 01 			OH, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
19 09 02 	Cromat thải 	16 09 02 	A1040 	Y21 	OH, Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 ** 	
19 09 03 	Các hợp chất peroxit thải 	16 09 03 	A4120 		OH, Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
19 09 04 	Các loại chất oxi hoá thải khác 	16 09 04 			OH, Đ	 Rắn/lỏng	 ** 	
19 10 	Nước thải được xử lý bên ngoài 	16 10 						
19 10 01 	Nước thải có chứa các thành phần nguy hại 	16 10 01 			Đ, ĐS 	Lỏng	 * 	
19 10 02 	Cặn nước thải có chứa các thành phần nguy hại 	16 10 03 			Đ, ĐS 	Rắn/lỏng	 * 	
19 11 	Vật liệu lót và chịu lửa thải	 16 11 						
19 11 01 	Vật liệu lót và chịu lửa thải gốc cacbon từ quá trình luyện kim có chứa các thành phần nguy hại 	16 11 01 	A3070 B1100 		Đ	 Rắn 	* 	
19 11 02 	Các loại vật liệu lót và chịu lửa thải khác từ quá trình luyện kim có chứa các thành phần nguy hại 	16 11 03 	A3070 B1100 		Đ	 Rắn 	* 	
19 11 03 	Vật liệu lót và chịu lửa thải có chứa các thành phần nguy hại không phải từ quá trình luyện kim 	16 11 05 	A3070 B1100 		Đ	 Rắn 	* 	

KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên